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金砂镇人民政府
关于印发金砂镇房屋结构安全隐患
排查整治“百日攻坚”专项工作方案的通知
各村委会,镇直各有关部门：
现将《永定区房屋结构安全隐患排查整治“百日攻坚”专项工作方案》印发给你们，请认真组织实施。
金砂镇人民政府
2024年7月17日
抄送：区排查办，镇党委领导班子成员，存档。




金砂镇房屋结构安全隐患排查整治
“百日攻坚”专项工作方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，根据国家、省、市、区关于房屋结构安全排查整治的工作要求，切实防范化解房屋安全风险，维护人民群众生命财产安全和社会稳定大局，决定在全镇范围内开展房屋结构安全隐患排查整治专项工作，特制定本方案。
一、提高思想认识
7月11日，我区发生一起农房倒塌亡人事件，房屋安全形势十分严峻。省委和省政府领导作出批示，要求举一反三，抓好农房隐患排查整治。各村各有关部门要切实提高思想认识，结合防汛防台风工作，按照“汛前排查、汛中巡查、汛后复查”的要求，加强房屋建筑安全隐患排查整治，切实保障人民群众生命财产安全。
二、组织重点排查
在多轮房屋结构安全排查的基础上，重点提高以下四类房屋的排查质量：
（一）自建房(重点经营性自建房)。
（二）50年以上的农村老旧房屋(特别是土木、土坯、砖木结构)。
（三）人员密集型房屋(特别是大跨度建筑)。即同一时间内可能聚集人员数量较多、容易引发群死群伤的房屋，主要包括：民宿、餐饮店、农贸市场、医院（含诊所）、学校（含托儿所和幼儿园）、敬老院、寺庙、祠堂等。
（四）地质灾害点及周边、低洼地带、临山临水、山洪泥石流灾害易发区域房屋。
三、排查方式
（一）全面排查。由《金砂镇人民政府关于印发金砂镇房屋建筑工程“网格化”管理工作导则的通知》(金政〔2021〕67号)规定的三级网格员（包村干部和村书记等）负责，对所辖区域的上述四类房屋(自建房、50年以上的农村老旧房屋、人员密集型房屋、地质灾害点房屋)进行全面排查，尚未录入系统的上述四类房屋，要建立纸质排查台账并及时补录系统平台。由镇村管站负责，通过“福建省房屋综合信息系统”,对村级网格员录入的排查信息进行核实确认。镇村管站将对排查整治进度进行周晒通报(完成时限：8月15日前)。
（二）督导检查。镇村管站每月将配合区直第六督导组，通过内业比对、采取“四不两直”、走访群众、实地查看等方式开展实地抽查检查，及时发现漏报错报问题予以纠正并督促跟踪隐患问题整改到安全闭环为止。(完成时限：10月30日前)。
（三）建立问题清单。区挂钩帮扶技术专家提供技术帮扶指导，对各村所辖区域的上述四类房屋(自建房、50年以上的老旧房屋、人员密集型房屋、地质灾害点房屋)逐一进行安全评估，对评估结论为“一般安全隐患”和“重大安全隐患”的房屋列入“问题清单”,并移交给所辖村。其中，评估结论为“重大安全隐患”的房屋，应立即督促各村采取“清人封房”和拆除措施；对拒不撤离危房，按照《治安管理处罚法》第五十条第一款第（一）项规定：“拒不遵守政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的，由公安机关依法实施罚款、拘留等行政处罚”,集中安置在镇、村公共建筑处(村居委员会、中小学校、幸福院、养老院等)(完成时限：8月15日前)。
四、全面整改
（一）落实鉴定。对“问题清单”内的重大安全隐患房屋，由村督促房屋所有权人（使用人）开展房屋结构安全鉴定。对拒不鉴定的，由村委托鉴定机构进行鉴定，费用由房屋所有权人（使用人）支付（完成时限：8月30日前）。
（二）分类处置。对无法采取加固措施的D级危房，由属地村负责，在做好安全防护的同时尽快予以拆除。对可采取加固措施的C、D级危房，由房屋所有权人（使用人）委托有资质单位设计、施工，落实加固措施。其中，建筑面积在500平方米以上且工程造价达100万元以上的应该依法办理施工许可手续，限额以下的属地村应按小散工程进行监管。施工完成经鉴定机构复核无隐患后，房屋才能投入使用（完成时限：10月15日前）。
（三）验收销号。由镇村管站牵头对“问题清单”内的房屋完成分类处置的，进行验收，并将验收信息同步录入“福建省房屋综合信息系统”进行销号（完成时限：10月30日前）。
五、保障措施
（一）加强领导。各村要高度重视，包村领导亲自抓，村书记及主任具体抓，挂图作战，分类整治销号。镇村管站统筹协调，有关部门各司其责，形成工作合力，推动专项工作取得实效。
（二）落实责任。房屋所有人是房屋使用安全责任人。房屋所有权人下落不明或者权属不清的，房屋管理人为房屋使用安全责任人；没有房屋管理人的，房屋实际使用人为房屋使用安全责任人；没有房屋实际使用人的，由房屋所在地的村承担房屋使用安全管理责任。
（三）经费保障。镇政府要安排房屋安全专项经费，用于网格员培训、聘请专业技术人员、第三方鉴定机构、落实隐患房屋解危措施等，确保工作落到实处。
（四）问效问责。对排查不实、瞒报、漏报、不作为、慢作为、推诿懒政等造成房屋安全工作落实不到位的进行问效问责并作为年终绩效考核奖扣分的依据，镇村管站将对排查整治进度进行每周通报，晾晒进度；对存在隐患的房屋未采取措施或督导跟踪整改不到位导致发生事故的，由镇委、镇政府成立事故调查组，开展事故调查，对涉事人员，根据情节轻重，分别移送相关部门，追究相应责任。
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附件1
区直部门督导检查组负责乡镇(街道)和帮扶技术专家清单
	组别
	牵头督导单位
	负责乡镇(街道)
	质安站技术人员
	技术帮扶

	第1组
	区农业农村局
	下洋镇、大溪乡、岐岭镇、湖山乡
	张孟文13507538711
	福建荣升建设发展有限公司
(阙兴权13507512288、黄永樟13328487279)

	第2组
	区工信科技局
	仙师镇、峰市镇、洪山镇
	林春龙13600992158
	福建益丰建设工程有限公司
(林伯兴18959031588、张健灵18950868058

	第3组
	区市场监督管理局
	湖雷镇、堂堡镇、合溪乡
	郑佩文13600992980
	福建新禹丰建设工程有限公司
(游宏睿18396328682、王友兴13960523085)

	第4组
	区民政局
	坎市镇、抚市镇
	廖晓兰13806996678
	福建创立建筑工程有限公司
(阙灿荣13507506258、郑春煜13850666419)

	第5组
	区城市管理和综合执法局
	凤城街道、城郊镇
	简仲强16605978956
	福建瑞强建设工程有限公司
(江克昌13959093618、曾应雄13959053516)

	第6组
	区住建局
	龙潭镇、金砂镇、西溪乡
	赖云章13507503036
	福建正雅建设工程有限公司
(郑殿文13906073252、江竹胜13950817341)

	第7组
	区自然资源局
	高陂镇、培丰镇、虎岗镇
	卢增姑18905975532
	福建宝来建筑工程有限公司
(沈永峰13860279171、卢智鹏15959713833)

	第8组
	区应急管理局
	湖坑镇、高头镇、陈东乡、古竹乡
	吴清华13605906193
	永定区建筑业协会
(许万全13559968870)




附件2-1
福建省房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(砖混结构)
	业主
	
	房屋地点
	市县(区街道(乡镇)		社区(村)路(街巷)号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	□是□否
	房屋类别
	口城市房屋□农村房屋

	层数
	共层，地下层、地上__层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	□经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
□自住□租赁□生产□居住、仓储、加工三合一摄□其他：

	设计情况排查
	□经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：□有施工草图口无施工草图

	改造情况排查
	1.□建成后未改造
2.口经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.□建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：口加层(含夹层)□扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：口条形基础□独立基础□桩基础□其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm(仅单条裂缝时)或超过5mm(多条裂缝时)2.一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值
3.暂无安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2(仅单条裂缝时)或超过层高1/3(多条裂缝时)
□1.2阳台或雨篷等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝
□1.3钢屋架构件有压曲现象
□1.4存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
□2.1墙体出现竖向裂缝，但程度未达重大安全隐患限值□2.2纵横墙连接处出现竖向通缝
□2.3支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm□2.4墙体出现明显水平裂缝
□2.5墙体(柱)明显变形或错位或变截面处出现裂缝□2.6砌体风化达断面尺寸15%以上
□2.7人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
□2.8钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏□2.9钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑、单肢角钢架)
3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
□一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置口暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说
明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日


注：1.在口摄中打√摄或打橋,打战√表示存在此种情形，打战表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
2.本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。


3.排查步骤和排查内容及建议详下表：
	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患。
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查。

	步骤5:上部结构隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。
情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。
情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。




附件2-2
龙岩市房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(砖木结构)
	业主
	
	[image: ]房屋地点
	 (
街道(乡镇)
)4 2
社区(村)路(街巷)_号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	口是□否
	房屋类别
	□城市房屋□农村房屋

	层数
	共_层，地下层、地上层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	口经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
口自住口租赁□生产□居住、仓储、加工三合一摄口其他：

	设计情况排查
	口经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：口有施工草图□无施工草图

	改造情况排查
	1.口建成后未改造
2.口经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.口建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：□加层(含夹层)□扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：□条形基础口独立基础□其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm(仅单条裂缝时)或超过5mm(多条裂缝时)
2.一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值3.暂无安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1墙体或砖柱出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2(仅单条裂缝时)或超过层高1/3(多条裂缝时)
□1.2砖柱一侧出现水平裂缝，对侧砖压碎
□1.3木梁已出现明显的斜纹裂缝或木梁存在心腐、虫蛀且敲击有明显空鼓声
□1.4主要悬挑构件或其它结构主梁产生大于L/150的下挠，或受拉区伴有较严重的材质缺陷
□1.5钢屋架构件有压曲现象
□1.6木屋架产生大于L/120的挠度或平面外倾斜量超过屋架高度的1/120,或顶部、端部节点产生较严重的腐朽或劈裂，或屋盖支撑系统已失稳
□1.7存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
□2.1墙体或砖柱出现竖向裂缝，但程度未达重大安全隐患限值
□2.2支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm□2.3墙体出现明显水平裂缝
□2.4墙体(砖柱)明显变形或错位或变截面处出现裂缝□2.5砌体风化达断面尺寸15%以上
□2.6主要悬挑构件或其它结构主梁产生较明显的下挠，或受拉区伴一般的材质缺陷，但程度未达重大安全隐患限
□2.7人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
□2.8木屋架产生较明显的扰度或平面外倾斜，或顶部、端部节点产生一般的腐朽或劈裂，但程度未达重大安全隐患
□2.9钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏□2.10钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑、单肢角钢架)
3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
□一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置
□暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日


注：1.在口摄中打√摄或打橋,打战√表示存在此种情形，打战護表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
2.本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。


3、排查步骤和排查内容及建议详下表：
	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：
拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患。
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值。
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查。

	步骤5:上部结构隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)。
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。




附件2-3
龙岩市房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(生土结构)
	业主
	
	房屋地点
	市_县(区)街道(乡镇)		社区(村)路(街巷)_号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	□是□否
	房屋类别
	□城市房屋□农村房屋

	层数
	共__层，地下_层、地上层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	□经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
□自住□租赁□生产口居住、仓储、加工三合一摄□其他：

	设计情况排查
	□经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：□有施工草图□无施工草图

	改造情况排查
	1.□建成后未改造
2.□经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.□建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：□加层(含夹层)口扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途口开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：□条形基础□独立基础□其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm(仅单条裂缝时)或超过5mm(多条裂缝时)
2.一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值3.暂无安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1墙体出现缝宽大于20mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2(仅单条裂缝时)或超过层高1/3(多条裂缝时)
□1.2墙体或砖柱因浸水、受潮、风化侵蚀等，墙体表面风化、剥落、泥浆粉化，有效截面面积削弱大于25%
□1.3砖柱一侧出现水平裂缝，对侧砖压碎
□1.4木梁已出现明显的斜纹裂缝或木梁存在心腐、虫蛀且敲击有明显空鼓声
□1.5主要悬挑构件或其它结构主梁产生大于L/150的下挠，或受拉区伴有较严重的材质缺陷
□1.6钢屋架构件有压曲现象
□1.7木屋架产生大于L/120的挠度或平面外倾斜量超过屋架高度的1/120,或顶部、端部节点产生较严重的腐朽或劈裂，或屋盖支撑系统已失稳
□1.8采用了钢筋混凝土梁板
□1.9存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
□2.1墙体或砖柱出现大于10mm竖向裂缝，但程度未达重大安全隐患限值
□2.2墙体或砖柱因浸水、受潮、风化侵蚀等，墙体表面风化、剥落、泥浆粉化，有效截面面积削弱未大于25%
□2.3支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过5.0mm□2.4墙体出现明显水平裂缝
□2.5墙体(砖柱)明显变形、错位、翘曲
□2.6主要悬挑构件或其它结构主梁产生较明显的下挠，或受拉区伴一般的材质缺陷，但程度未达重大安全隐患限
□2.7人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
□2.8木屋架产生较明显的扰度或平面外倾斜，或顶部、端部节点产生一般的腐朽或劈裂，但程度未达重大安全隐患限
□2.9钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏□2.10钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑、单肢角钢架)
3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
□一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置口暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日




注：1.在口摄中打√摄或打橋,打战√表示存在此种情形，打战蘸表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
2.本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
3.排查步骤和排查内容及建议详下表：
	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患。
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值。
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查。

	步骤5:上部结构隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)。
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。
情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。
情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。




附件2-4
龙岩市房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(木结构)
	业主
	
	房屋地点
	市_县(区)_街道(乡镇)		社区(村)路(街巷)号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	□是□否
	房屋类别
	□城市房屋□农村房屋

	层数
	共_[image: ]层，地下_层、地上_层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	口经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
口自住□租赁□生产口居住、仓储、加工三合一摄□其他：

	设计情况排查
	口经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：口有施工草图□无施工草图

	改造情况排查
	1.□建成后未改造
2.□经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.口建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：□加层(含夹层)□扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：□条形基础□独立基础口其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3地基失稳，基础局部或整体塌陷，或木柱柱底出现超过1/4直径滑移到柱基础支承面外的严重错位
一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值暂无安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1节点连接方式不当，构造有严重缺陷，已导致节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏
□1.2木柱、木梁已出现明显的斜纹裂缝
□1.3木柱、木梁存在心腐、虫蛀且敲击有明显空鼓声
□1.4木柱柱身出现严重歪斜，或木柱侧弯变形，其矢高大于h/150,或柱顶劈裂、柱身断裂、柱脚腐朽等受损面积大于原截面20%以上
□1.5主要悬挑构件或其它结构主梁产生大于L/150的下挠，或受拉区伴有较严重的材质缺陷□1.6木屋架产生大于L/120的挠度或平面外倾斜量超过屋架高度的1/120,或顶部、端部节
点产生较严重的腐朽或劈裂，或屋盖支撑系统已失稳□1.7采用了钢筋混凝土梁板
□1.8存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
□2.1节点连接方式不当，构造有缺陷，但程度未达重大安全隐患
□2.2木柱柱身出现较明显的歪斜，或木柱侧弯变形，或柱顶劈裂、柱身断裂、腐朽等，但程度未达重大安全隐患限
□2.3主要悬挑构件或其它结构主梁产生较明显的下挠，或受拉区伴一般的材质缺陷，但程度未达重大安全隐患限
□2.4木屋架产生较明显的扰度或平面外倾斜，或顶部、端部节点产生一般的腐朽或劈裂，但程度未达重大安全隐患限
□2.5屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
□2.6木柱或木梁干缩裂缝深度超过构件直径的1/2,且裂缝长度超过构件长度的2/3 3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	口重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
口一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置
口暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日


注：1.在口摄中打√摄或打橋,打战√表示存在此种情形，打战蘸表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
2.本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
3.排查步骤和排查内容及建议详下表：


	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：
拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患。
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值。
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查。

	步骤5:上部结构隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)。
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。
情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。
情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。




附件2-5
福建省房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(钢结构)
	业主
	
	房屋地点
	市_县(区)街道(乡镇)社区(村)路(街巷)号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	□是□否
	房屋类别
	口城市房屋口农村房屋

	层数
	共层，地下_层、地上层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	口经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
□自住□租赁□生产□居住、仓储、加工三合一摄□其他：

	设计情况排查
	口经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：口有施工草图□无施工草图

	改造情况排查
	1.口建成后未改造
2.口经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.□建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：口加层(含夹层)□扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：□条形基础□独立基础□桩基础□其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm(仅单条裂缝时)或超过5mm(多条裂缝时)
2.一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值3.暂无安全隐患：口不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1柱梁连接节点或柱脚节点出现焊缝撕裂、螺栓松动、变形等严重损坏□1.2柱明显变形
□1.3梁明显侧弯
□1.4屋架明显侧倾或屋架支撑系统缺失
□1.5钢柱、钢梁的各连接焊缝存在明显外观质量问题(如未焊满、点焊、明显不均匀不饱满等)
□1.6存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
□2.1构件或连接件有裂缝或锐角缺口
□2.2受力构件因锈蚀导致截面损失量大于原截面的10%,或屋架锈蚀杆件数量占杆件总量的10%以上
□2.3梁、板等水平构件明显下挠□2.4屋架明显下挠
□2.5仅檩条充当屋架间支撑，屋架支撑系统较弱
□2.6悬挑结构(雨棚等)斜拉杆明显变形，或明显裂纹，或严重锈蚀3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
□一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置
□暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日


注：1.在口摄中打√摄或打橋,打战√表示存在此种情形，打战表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
2.本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
3.排查步骤和排查内容及建议详下表：


	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患。
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值。
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查

	步骤5:上部结构隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。
情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。




附件2-6
福建省房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(底部框架-上部砖混结构)
	业主
	
	房屋地点
	市县(区)街道(乡镇)	社区(村)路(街巷)号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	□是口否
	房屋类别
	□城市房屋□农村房屋

	层数
	共层，地下层、地上_层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	口经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
□自住口租赁□生产□居住、仓储、加工三合一摄□其他：

	设计情况排查
	□经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：口有施工草图□无施工草图

	改造情况排查
	1.口建成后未改造2.口经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.□建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：□加层(含夹层)口扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：□条形基础口独立基础□桩基础□其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm(仅单条裂缝时)或超过5mm(多条裂缝时)
2.一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值3.暂无安全隐患：口不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝，且缝长超过层高1/2(仅单条裂缝时)或超过层高1/3(多条裂缝时)
□1.2框架柱出现竖向受力裂缝且保护层剥落，钢筋外露□1.3框架柱一侧出现水平裂缝，对侧混凝土压碎
□1.4主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝且裂缝向上延伸达梁高的2/3,或宽度大于1.0mm
□1.5主梁端出现斜裂缝
□1.6阳台或雨篷等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝
□1.7钢屋架构件有压曲现象
□1.8存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或
有以下情形之一的
□2.1墙体出现竖向裂缝，但程度未达重大安全隐患限值□2.2纵横墙连接处出现竖向通缝
□2.3支承梁或屋架处墙体或砖柱下方出现多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm□2.4墙体出现明显水平裂缝
□2.5墙体(柱)明显变形或错位或变截面处出现裂缝□2.6砌体风化达断面尺寸15%以上
□2.7柱、梁因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm□2.8主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝
□2.9人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
□2.10钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏
□2.11钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑、单肢角钢架)3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
□一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置
□暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日


注：1.在口摄中打√摄或打橋,打故√表示存在此种情形，打战護表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。


2.本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
3.排查步骤和排查内容及建议详下表：
	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患。
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值。
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查。

	步骤5:上部结构隐患排查。对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)。
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。
情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。
情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。




附件2-7
福建省房屋结构安全隐患自查排查记录表
(2020年3月版)
(框架结构)
	业主
	
	房屋地点
	市县(区)街道(乡镇)社区(村)路(街巷)号

	联系人电话
	
	
	

	是否贫困户
	□是口否
	房屋类别
	口城市房屋□农村房屋

	层数
	共_层，地下层、地上层
	建筑面积
	m²
	建成时间
	

	用途
	□经营性(包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等)
□自住□租赁□生产□居住、仓储、加工三合一摄□其他：

	设计情况排查
	口经有资质单位设计，设计单位：
□未经正规设计：□有施工草图□无施工草图

	改造情况排查
	1.口建成后未改造
2.□经有资质单位设计改造，改造设计单位：
3.□建成后擅自改造，改造时间：,改造内容：□加层(含夹层)□扩建
□拆改主体承重结构□大量增设隔墙或改变用途□开挖地下空间□其他：

	地基基础排查
	基础类型：□条形基础□独立基础口桩基础□其他：1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1地基产生滑移，地面平行于边坡的裂缝大于10mm□1.2房屋出现肉眼可见的明显倾斜
□1.3底部楼层墙体出现斜裂缝，其宽度超过10mm(仅单条裂缝时)或超过5mm(多条裂缝时)
2.一般安全隐患：□有上述现象，但程度未达重大安全隐患限值3.暂无安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的




	上部结构排查
	1.重大安全隐患：存在以下情形之一的
□1.1框架柱出现竖向受力裂缝且保护层剥落，钢筋外露□1.2框架柱一侧出现水平裂缝，对侧混凝土压碎
□1.3主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝且裂缝向上延伸达梁高的2/3,或宽度大于1.0mm□1.4主梁端出现斜裂缝
□1.5阳台或雨篷等悬挑构件明显下挠，悬挑构件根部开裂或相连的墙体出现宽度大于0.5mm的通长裂缝
□1.6钢屋架构件有压曲现象
□1.7存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)
2.一般安全隐患：未经有资质单位设计施工(特别是加层、扩建、拆改主体结构),或有以下情形之一的
□2.1柱、梁因钢筋锈蚀造成胀裂且缝宽大于1.0mm□2.2主梁跨中出现下宽上窄的竖向裂缝
□2.3人字屋架无下弦拉杆，或屋架明显侧倾且屋架间无支撑
□2.4钢屋架节点焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏
□2.5钢屋架结构不合理(架体之间无剪刀撑、单肢角钢架)
3.暂无安全隐患：不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的

	结论
(详注摄)
	□重大安全隐患：应立即撤离人员，并立即委托专业机构安全性鉴定后进行加固，或直接拆除
□一般安全隐患：应及时委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置
□暂无安全隐患：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护

	其他需要说明的问题
	

	自(排)查人(签字):排查技术员(签字):日期：年月日


注：1、在口摄中打√摄或打橋,打战√表示存在此种情形，打战藤表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。
2、本表未含场地安全隐患排查内容，当所处场地属于地质灾害隐患点时，应按相关规定进行处理。地质灾害隐患点指包括可能危害人民生命和财产安全的不稳定斜坡、潜在滑坡、潜在崩塌、潜在泥石流和潜在地面塌陷，以及已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等。
3、排查步骤和排查内容及建议详下表：


	排查步骤
	排查内容及建议

	步骤1:设计、施工情况排查。对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	查阅相关资料，判断是否有正规设计、正规施工。

	步骤2:擅自加层(含增设夹层)情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否擅自加层(含增设夹层)。

	步骤3:擅自改变用途、装修改造情况排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	现场查勘并对比相关资料，判断是否有以下擅自装修改造情况：拆改主体承重结构、大量增加隔墙或改变用途导致荷载增大、开挖地下空间等。

	步骤4:地基基础隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:地基基础存在重大安全隐患
排查建议：应直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。情形2:有隐患但程度未达重大安全隐患限值。
排查建议：进入步骤5进一步排查，评为一般安全隐患或重大安全隐患。
情形3:无一般安全隐患或重大安全隐患。排查建议：进入步骤5进一步排查。

	步骤5:上部结构隐患排查。
对于生产、经营、出租的房屋应重点排查。
	情形1:存在1处重大安全隐患、存在超过3种(含3种)一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处(含3处)。
排查建议：直接评为重大安全隐患，并进行相应处置。
情形2:存在一般安全隐患，但未达情形1的。
排查建议：评为一般安全隐患，并进行相应处置。
情形3:没有安全隐患且第1-4步排查未见异常的。排查建议：评为暂无安全隐患。
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