龙岩市永定生态环境局2026年2月25日拟批准的建设项目环境影响评价审批公告

根据建设项目环境管理的有关规定，经审议，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出批准或不予批准的审批意见，现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。
[bookmark: _GoBack]一、公示时间： 2026年02月25日  ～  2026年03月02日（5个工作日）
二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
三、联系方式：
电话（传真）：0597－5821257 
电子邮箱：hbjspg@163.com 
通讯地址：龙岩市永定区凤城街道沿河北路8号龙岩市永定生态环境局综合股
邮政编码：364100 






	项目名称
	龙合智能装备制造有限公司高端物流技术装备数智化绿色制造产业园项目

	建设地点
	福建省龙岩经开区（高新区）高陂镇北环路

	建设单位
	龙合智能装备制造有限公司

	环境影响评价机构
	福建省中楠环保工程设计有限公司

	项目概况
	项目位于龙岩高新区（经开区）高陂镇北环路，属于龙岩市经开区（高新区）高陂片区范围，项目拟规划用地总面积约270亩，分二期建设，本次环评仅针对一期项目，一期规划用地150亩，总投资11.6亿元，其中环保投资240万元，建设自动化智能无人装卸系统、智能终端物料转换系统生产线，预计年产1000台套系列产品。项目已取得龙岩高新区（经开区）经济发展局备案证明（闽工信备[2025]F080082号）。 

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施（拟不予批准的原因）

	一、项目建设和运行过程中，应认真对照环保法律法规规定和《报告表》内容，严格执行各项环境管理和污染防治、生态保护、风险防控措施要求，确保投入到位、建设到位、管理到位，重点做好以下工作：
(一)严格落实废水污染防控措施
项目须实行雨污分流。喷粉前处理废水经自建的废水处理设施（反应池-压滤机过滤-厌氧池-好氧池-MBR生物膜过滤）处理后回用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准后，接入园区污水管网进入永定第二污水处理厂处理。落实分区防渗要求，对危废间、生产车间、一般固废暂存间等区域采取防渗措施，加强防渗设施的日常维护，防止土壤和地下水污染。
(二)严格落实废气污染防控措施。项目切割粉尘经设备自带过滤装置收集处理；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理；抛丸废气经滤芯除尘装置处理；建设密闭微负压喷涂和烘干车间，喷粉废气经漏斗收集+两级滤筒回收除尘，脱水预热烘道、粉末固化烘道燃烧废气和粉末固化废气经负压收集+换热器降温+活性炭吸附装置处理。活性炭填装量和更换频率需符合设计要求，保证排放口稳定达标。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放监控浓度限值；有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)，无组织排放还需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。烘干炉废气排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10)号，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米；各排气筒高度应符合相关标准要求。
(三)落实噪声污染防控措施。合理布局高噪声设备并采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类标准。
(四)落实固废污染防控措施。一般固废应分类收集、处置，加强资源化回收综合利用；危险废物应委托有相应资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处理；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，转移执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。
二、污染物排放总量：根据《报告表》核算，项目建成后最大新增污染物排放为：二氧化硫0.1t/a、氮氧化物 0.935t/a、非甲烷总烃1.879t/a。你单位应凭本批复及环评文件及时到我局办理新增主要污染物氮氧化物总量指标确认意见，在项目投产前自行通过排污权交易机构申购所需总量。根据《福建省生态环境厅关于印发服务和促进民营经济发展九条措施的通知》(闽环保综合〔2025〕1号)，二氧化硫、非甲烷总烃排放量小于 0.1t/a，可免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。
三、本《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当在实施重大变动前重新报批项目的环境影响评价文件；不属于重大变动的情形纳入排污许可或者竣工环境保护验收管理。
四、项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施和设施。项目建成后，企业应按规定程序自行组织竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。

	公众参与情况
	已公示，公示期未接到群众投诉及举报电话。











